## AX2000系列风扇胶粘剂与涂层检验报告

报告编号：AX2000-2023-001

检测日期：2023年10月20日

#### 基本信息

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **内容** |
| 产品型号 | AX2000-5A |
| 生产批次 | BATCH-2309 |
| 检测机构 | ××检测中心（CMA/CNAS认证） |
| 委托单位 | ××新能源科技有限公司 |

#### 2. 检测项目与结果

##### 2.1 胶粘剂性能检测

| 检测项 | 标准要求 | 实测值 | 判定结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 剪切强度 | ≥10 MPa | 12.3 MPa | 合格 |
| 固含量 | ≥65% | 68% | 合格 |
| VOC释放量 | ≤50 mg/m³ | 28 mg/m³ | 合格 |

**2.2 涂层性能检测**

| 检测项 | 标准要求 | 实测值 | 判定结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 附着力等级 | ≤2级 | 1级 | 合格 |
| 盐雾试验 | 48h无锈蚀 | 无锈蚀 | 合格 |
| 耐磨性 | ≤0.1 mm损失 | 0.05 mm | 合格 |

**3. 检测结论**

AX2000系列风扇胶粘剂与涂层检测结果符合\*\*GB 30981-2020\*\*和\*\*GB/T 7124-2008\*\*标准要求，准予出厂。

**4. 签名与盖章**

| **检测员：**张三 | **审核人：**李四 | **批准人：**王五 |
| --- | --- | --- |
| ****日期：**2023年10月22日** | **检测机构公章** | [电子签章] |